Vejledning til import af miljøprofil for Hi-Con højstyrkebeton altaner

# 1. Download LCAbyg-filen

Gå til [www.Hi-Con.dk](http://www.Hi-Con.dk) og download LCAbyg-filen

# 2. Start LCAByg

# 3. Opret nyt projekt eller åben et eksisterende

# 4. Gå til fanen ”Bygningsdele”

# 5. Gå til fanen ”Træstruktur”

# 6. Klik én gang på ”Indsæt ny bygningsdel”

# 7. Klik på ”Importer bygningsdel” (i nedre højre hjørne)

# 8. Vælg den LCAbyg-fil der blev downloaded under step 1.

# 9. Altanen er nu importet